*************************************************************
*****       KICAD : Logiciel de CAO électronique   *********
*************************************************************


C'es une suite de CAO Electronique regroupant les logiciels
	- KICAD: utilitaire de gestion de projets
	- EESchema (schématique)
	- PCBNEW (circuits imprimés)
	- CVPCB qui permet de façon pratique de créer
		la liste d'association donnant pour PCBNEW la correspondance entre
		les composants apparaissant en schématique et les modules forme physique)
		correspondants pour le circuit imprimé.
	- GERBVIEW (visualisation des fichiers GERBER)


Ces executables existent sous LINUX et Windows (98,XT, NT)
Ils ont été recompilés avec succes sous freebsd et sun-solaris
Les fichiers générés sont parfaitement compatibles d'un systeme à l'autre.

**** Logiciels ****
la suite Kicad est constituée de 5 logiciels:
kicad:	le gestionnaire de projets.
	permet d'appeler facilement les 4 logicils suivants:
eeschema : le logiciel de schématique pour :
	 la création de schémas électroniques (en feuille simple ou en hiérarchie)
	 la création et l'édition de composants et des librairies schématiques.
	 le controle ERC, la création de netlistes (pour pcbnew et pspice)
	 le tracé des schémas, la génération des documents complémentaires. 
	 ** les fichiers schématiques ont pour extension standard .sch
	 ** les fichiers netliste ont pour extension .net (ou .cir au format spice)

pcbnew : le logiciel de circuits imprimés pour :
	 la création de cartes (placement, routage)
	 le controle DRC (en ligne et après routage)
	 la création et l'édition de modules physiques (empreintes) et des librairies de modules.
	 la génération des documents de fabrication:
		- sorties GERBER, postscript.
		- fichiers de perçage et d'insertion automatique.
		- sortie vers Testeurs de cartes (format GenCAD 1.4) (expérimental)
	Travaille à partir de la netliste générée par eeschema, et du fichier de correspondance
	entre composants et empreintes physiques généré par cvpcb (extensions .net et .cmp).
	 ** les fichiers circuit imprimés ont pour extension standard .brd
	 ** selon les formats les fichiers de tracé ont pour extension .ps, plo (hpgl),
		.ger pour GERBER ( génération des documents de phototraçage),
		.drl pour le fichier de perçage (format EXCELLON)

cvpcb:	utilitaire complémentaire
	travaille à partir de la netliste pcbnew générée par eeschema
	 permet de créer facilement l'association composant schématique ( ex: R1, U2, C3..) avec
	l'empreinte physique crrespondante( résistance 5 pas, boitier 16 pins...).
	 ** les fichiers netliste utilisés ont pour extension standard .net
	 ** les fichiers d'association créés ont pour extension standard .cmp

gerbview: utilitaire de visualisation des fichiers gerber

Est joint egalement Wing3D (www.wings3d.org) pour le modeleur 3D des modules
du PCB.

**** lancement des logiciels sous LINUX ****
L'installation standard se faisant normalement dans le répertoire /usr/local:

Le lancement de kicad est fait par
/usr/local/kicad/linux/kicad
ou
c:\kicad\winexe\kicad
Ce logiciel permet de lancer les logiciels eeschema, cvpcb, pcbnew et gerbview.

On peut aussi les lancer manuellement:
Le lancement du logiciel de schématique est fait par
/usr/local/kicad/linux/eeschema
ou
c:\kicad\winexe\eeschema

Lancement du logiciel de circuits imprimés:
/usr/local/kicad/linux/pcbnew
ou
c:\kicad\winexe\pcbnew

Lancement du logiciel complémentaire d'associations composants électroniques / empreintes physiques:
/usr/local/kicad/linux/cvpcb
ou
c:\kicad\winexe\cvpcb

Lancement du logiciel de visualisation des fichiers GERBER:
/usr/local/kicad/linux/gerbview
ou
c:\kicad\winexe\gerbview

**** exemples livrés ****
dans le répertoire kicad/demos on trouvera quelques exemples (schéma + circuit imprimé):
Entre autres:

interf_u est un exemple simple (interf_u est le schema simple à charger)

vidéo est un exemple complexe (avec schéma hiérarchique):
	charger le schéma principal video.sch
	les autres fichiers .sch sont des sous-feuilles qui seront chargées automatiquement par eeschema.

pspice est un petit exemple pour le simulateur pspice.



*** Remarque 1: ***

Il est vivement conseillé (mais non obligatoire) une souris 3 boutons,
car les 3 boutons sont utilisés.
entre autre le bouton du milieu permet des commandes rapides de zoom.

*** Remarque 2: ***

Les touches F1, F2, F3 , F4 permettent un contrôle rapide du Zoom

Les Commandes directes par la souris étant particulièrement puissante:
se reporter à la documentation jointe (ou utiliser l'aide en ligne ).




*** Documentation ***

Elle se trouve dans le répertoire kicad\help.
Elle existe sous 2 formes:
Doc en ligne au format html
doc source en format openoffice (dans help_src)
La doc source  peut être lue ou imprimée sous openoffice

