Kicad

Table

1 - Présentation
  1.1 - Description
2 - Installation et Initialisations
  2.1 - Options d'affichage
  2.2 - Versions LINUX: installation
  2.3 - Versions Windows: installation
  2.4 - Initialisation de la configuration par défaut
  2.5 - Principe d'utilisation de kicad
3 - Utilisation
  3.1 - Ecran général
  3.2 - Fenêtre d'accès aux utilitaires
  3.3 - Fenêtre de l'arbre du projet
  3.4 - Toolbar:

# 1 - Présentation

  ## 1.1 - Description

La suite Kicad est un ensemble de logiciels de schématique et circuits imprimée disponible sous les systèmes d'exploitation

- LINUX

- Windows XP/2000

L'utilitaire kicad est un gestionnaire de projets qui facilite l'utilisation des différents logiciels nécessaires à la réalisation des schémas, circuits imprimés et au contrôle des fichiers de fabrication.

Les différents logiciels mis en jeu sont:

- Eeschema: l'éditeur de schémas.

- Pcbnew: l'éditeur de circuits imprimés.

- Cvpcb: qui permet l'association aisée des composants schématiques et des modules physiques correspondants su le circuit imprimé.

- Gerbview: le visualisateur de fichiers Gerber.

# 2 - Installation et Initialisations

  ## 2.1 - Options d'affichage

Il est conseillé de régler la carte d'affichage en mode 24 ou 32 bits par pixel.
Le mode 16 bits par pixel est convenable pour eeschema, mais pour pcbnew, l'affichage 3D du circuit imprimé ne fonctionne pas sous LINUX

  ## 2.2 - Versions LINUX: installation

Il est conseillé (bien que non strictement nécessaire) de placer l'arborescence kicad dans /usr/local.
Tout autre répertoire d'installation est possible, mais en cas de difficulté, c'est dans le répertoire /usr/local/kicad que les utilitaires tentent de trouver libraires, et autres fichiers qu'ils n'arrivent pas à localiser.

1. Se mettre en utilisateur root .

2. Copier le fichier kicad.tgz dans le répertoire /usr/local. On peut aussi utiliser le fichier kicad.zip (au prix d'un petit complément d'installation).

3. Exécuter la commande tar zxvf kicad.tgz (ou unzip kicad.zip). Le répertoire kicad et ses sous répertoires seront crées, et les fichiers copiés

4. Facultativement, modifier le fichier /etc/profile (ou autre fichier de config standart /usr/.profile, selon la distribution LINUX utilisée), pour ajouter à la ligne PATH le chemin des exécutables de Eeschema (/usr/local/kicad/linux). Ne pas utiliser de lien symbolique car Eeschema a besoin de connaître le chemin réel des exécutables pour y retrouver quelques fichiers complémentaires (configuration par défaut, fichiers d'aide en ligne...)

5. Eventuellement, ajuster les droits d'accès. Par défaut les fichiers sont en accès lecture (et exécution pour les exécutables) pour tous et en lecture / écriture pour le propriétaire) Le propriétaire est root.
   Si l'on a utilisé le ficher kicad.zip, il faudra rendre exécutables les 5 fichiers suivants
   kicad, pcbnew, eeschema, cvpcb, gerbview et l'editeur de texte wyoeditor dans le répertoire kicad/linux (commande chmod +x kicad).

6. Eeschema utilise les touches de fonctions F1 à F4 (zooms).

  Elles ne doivent pas être réaffectées.

  Sous KDE, appeler le menu de configuration de KDE pour supprimer ces réaffectations, si les fonctions de Zoom sont inactives.

Remarques :

Toute modification de profile ou .profile nécessite de se « relogger » pour être prise en compte.

Sous KDE, on peut créer un icône pour lancer le gestionnaire de projet kicad.
Il est préférable d'utiliser gestionnaire de projet kicad plutôt de eeschema pour profiter de la gestion de projets (l'exécutable kicad. se trouve dans /usr/local/linux.
On peut copier /usr/local/linux/kicad.desktop sur le bureau.

  ## 2.3 - Versions Windows: installation

1. Copier le répertoire Kicad et ses sous répertoires sur le disque de votre choix ( C:, D:, .. ).
2. Créer un icône pour lancer le gestionnaire de projet kicad.exe
   Il est préférable d'utiliser gestionnaire de projet kicad.exe plutôt de eeschema pour profiter de la gestion de projets
   (l'exécutable kicad.exe se trouve dans disque:\kicad\winexe\), où disque est le disque (C:, D: ..) où a été copié le répertoire kicad

Remarque 1 :
EESchema peut aussi être installé sur un serveur, sans problème.
Il a été même conçu pour cela.
Remarque 2 :
La désinstallation est élémentaire : il suffit d'effacer le répertoire kicad et l'icône créé.

  ## 2.4 - Initialisation de la configuration par défaut

Un fichier de configuration par défaut: kicad.pro est fourni dans kicad/template.
Il sert de fichier modèle pour tout nouveau projet.
On peut le compléter si nécessaire, principalement pour la liste des librairies a charger.
Lancer eeschema par kicad ou directement (Linux: commande /usr/local/kicad/linux/eeschema).
Mettre à jour la configuration( liste des fichiers librairies principalement).

  Sauvegarder la configuration ainsi modifiée dans /usr/local/kicad/template/kicad.pro

  ## 2.5 - Principe d'utilisation de kicad

Pour gérer facilement un projet, c'est à dire l'ensemble des fichiers qui le constitue (fichiers schématiques, de circuits imprimés, librairies complémentaires, fichiers de fabrication ( phototraçage, perçage, placement automatiques de composants...), il est préférable de créer un projet.
Il est donc conseillé de :

- Créer un répertoire de travail pour ce projet (par kicad ou autre).
- Dans ce répertoire, créer un projet (par kicad) (fichier .pro) par l'icône .

Il est plus que conseillé de donner au répertoire de travail et au projet le même nom.

Kicad crée un fichier d'extension .pro, qui maintient certains paramètres de gestion du projet (nom du fichier schématique principal, liste des librairies utilisées en schématique et circuits imprimés entre autres).
Le nom du fichier schématique principal, ainsi que du circuit imprimé est par défaut le nom du projet.
Ainsi si on crée un projet exemple, dans le répertoire exemple, les fichiers par défaut seront:

  exemple.pro | fichier de gestion du projet.
  exemple.sch | feuille de schématique principale.
  exemple.brd | fichier circuit imprimé.
  exemple.net | fichier netliste.
  exemple.xxx | autres fichiers créés par les utilitaires complémentaires.
  exemple.cache.lib | fichier cache des librairies de la schématique (sauvegarde des composants utilisés)

# 3 - Utilisation

  ## 3.1 - Ecran général

Il est composé de la fenêtre d'arborescence du projet, de la fenêtre des boutons d'appel aux utilitaires, et d'une fenêtre des messages.
Le menu et le toolbar permettent la création, la lecture et la sauvegarde des fichiers de projets (*.pro).

  ## 3.2 - Fenêtre d'accès aux utilitaires

Les boutons correspondent aux commandes:

| Appel à Eeschema
| Appel à Cvpcb.
| Appel à Pcbnew.
| Appel à Gerbview.

  ## 3.3 - Fenêtre de l'arbre du projet

| Un double click sur la ligne lance aussi l'éditeur de schémas, ici sur interf_u.sch. Un double click sur la ligne lance aussi l'éditeur de circuits imprimés, ici sur interf_u.brd.

  ## 3.4 - Toolbar:

| Création du fichier de configuration pour un nouveau projet. Le fichier modèle kicad/template/kicad.pro (s'il existe) est copié dans le répertoire de travail courant.
| Ouverture d'un projet existant.
| Mise à jour du fichier de configuration courant.
| Créer une archive zippée du projet (fichiers schématiques, libraires, pcb, etc ...).

Utilisation Page 5