Kicad

Conteúdo

1 - Apresentação

  1.1 - Descrição

2 - Instalação e inicialização

  2.1 - Opções de gráfico

  2.2 - Versões LINUX: instalação

  2.3 - Versões Windows: instalação

  2.4 - Inicialização da configuração default

  2.5 - Princípio de utilização do kicad

3 - Utilização

  3.1 - Tela principal

  3.2 - Janela de acesso aos utilitários

  3.3 - Janela da árvore de projeto

  3.4 - Barra de ferramentas:

# 1 - Apresentação

  ## 1.1 - Descrição

A suíte Kicad é um conjunto de aplicações de esquemático e circuitos impressos, disponível para os sistemas operacionais:

- LINUX

- Windows XP/2000

O utilitário kicad é um gestor de projetos que facilita a utilização dos diferentes aplicativos necessários à realização dos esquemas eletrônicos, circuitos impressos e ao controle dos arquivos de fabricação. As diferentes aplicações são:

- Eeschema: o editor de esquemas eletrônicos.

- Pcbnew: o editor de circuitos impressos.

- Cvpcb: que permite a associação fácil entre os componentes do esquemático e os módulos físicos correspondentes do circuito impresso.

- Gerbview: o visualizador de arquivos Gerber.

# 2 - Instalação e inicialização

  ## 2.1 - Opções de gráfico

É aconselhável configurar a placa de vídeo para um modo gráfico de 24 ou 32 bits por pixel.
O modo gráfico de 16 bits funciona bem para o eeschema, mas para o pcbnew, a visualização 3D do circuito não funciona no LINUX.

  ## 2.2 - Versões LINUX: instalação

É aconselhável (mas não estritamente necessário) instalar o diretório kicad em /usr/local.
Qualquer outra opção de instalação é possível, mas em caso de dificuldade, é dentro do diretório /usr/local/kicad que os utilitários tentarão encontrar as bibliotecas e outros arquivos que porventura eles não venham a encontrar.

1. Logue como root .

2. Copie o arquivokicad.tgz para dentro do diretório /usr/local. Pode-se também utilizar o arquivo kicad.zip (sob pena de um pequeno complemento de instalação).

3. Execute o comando tar zxvf kicad.tgz (ou unzip kicad.zip). O diretório kicad e os seus subdiretórios serão criados, e os arquivos copiados.

4. Facultativamente, modifique o arquivo /etc/profile (ou outro arquivo de configuração padrão /usr/.profile, segundo a distribuição LINUX utilizada), para adicionar ao PATH o caminho para os executáveis de Eeschema (/usr/local/kicad/linux). Não utilize ligações simbólicas, pois o Eeschema tem necessidade de saber o caminho real dos executáveis para encontrar quaisquer arquivos complementares (configuração default, arquivos de ajuda online...)

5. Se necessário, ajuste os direitos de acesso. Por default, os arquivos estão com acesso de leitura (e execução para os executáveis) para todos e leitura/escrita para o proprietário. O proprietário é root.
   Se se utilizou o arquivo kicad.zip, deve-se ainda tornar executável os 5 arquivos seguintes:
   kicad, pcbnew, eeschema, cvpcb, gerbview e o editor de texto wyoeditor dentro do diretório kicad/linux (comando chmod +x kicad).

6. Eeschema utiliza as teclas de função F1 a F4 (zooms).

  Elas não devem ser reconfiguradas.

  No KDE, chame o menu de configuração do KDE para suprimir essas reconfigurações, se as funções de zoom estiverem inativas.

Nota :

Toda modificação de profile ou .profile necessita que se « relogue » para que seja efetuada.

No KDE, pode-se criar um ícone para lançar o gestor de projetos kicad.
É preferível utilizar o gestor de projetos kicad ao invés do eeschema para aproveitar-se da gestão de projetos (o executável kicad se encontra dentro de /usr/local/linux.)
Pode-se copiar /usr/local/linux/kicad.desktop para o desktop.

  ## 2.3 - Versões Windows: instalação

1. Copie o diretório Kicad e os seus subdiretórios para o disco de sua escolha ( C:, D:, .. ).
2. Crie um ícone para lançar o gestor de projetos kicad.exe
   É preferível utilizar o gestor de projetos kicad.exe ao invés do eeschema para aproveitar-se da gestão de projetos (o executável kicad.exe se encontra dentro de disco:\kicad\winexe\), onde disco é o disco (C:, D: ..) para onde foi copiado o diretório kicad.

Nota 1 :
EESchema pode também ser instalado num servidor, sem problemas.
Ele foi mesmo concebido para isso.
Nota 2 :
A desinstalação é elementar : consiste em apagar o diretório kicad e os ícones criados.

  ## 2.4 - Inicialização da configuração default

Um arquivo de configuração default, kicad.pro é fornecido em kicad/template.
Ele serve de modelo para todos os novos projetos.
Pode-se completá-lo, se necessário, principalmente a lista de bibliotecas que devem ser carregadas.
Execute eeschema pelo kicad ou diretamente (Linux: comando /usr/local/kicad/linux/eeschema).
Chame a configuração ( lista de bibliotecas principalemente).

  Salve a configuração, modificando assim /usr/local/kicad/template/kicad.pro

  ## 2.5 - Princípio de utilização do kicad

Para gerar facilmente um projeto, ou seja, o conjunto de arquivos que o constitue (arquivos de esquemáticos, de circuitos impressos, bibliotecas complementares, arquivos de fabricação) é preferível criar um projeto.
É então aconselhável :

- Criar um diretório de trabalho para esse projeto (através do kicad ou não).
- Dentro desse diretório, criar um projeto (através do kicad) arquivo.pro pelo ícone .

É mais que aconselhável dar ao diretório de trabalho o mesmo nome do projeto..

Kicad cria um arquivo de extensão .pro, que mantém certos parâmetros de gestão de projeto (nome do arquivo esquemático principal, lista de bibliotecas utilizadas em esquemáticos e circuitos impressos, entre outros).
O nome do arquivo esquemático principal, assim como o do circuito impresso, é por default o mesmo do projeto.
Assim se for criado um projeto exemplo, dentro do diretório exemplo, os arquivos por default serão:

  exemplo.pro | arquivo de gestão de projeto.
  exemplo.sch | folha de esquemático principal.
  exemplo.brd | arquivo de circuito impresso.
  exemplo.net | arquivo de netlist.
  exemplo.xxx | outros arquivos criados pelos utilitários complementares.
  exemplo.cache.lib | arquivos cache das bibliotecas do esquemático (backup dos componentes utilizados)

# 3 - Utilização

  ## 3.1 - Tela principal

É composta da janela da árvore do projeto, da janela dos botões de chamada dos utilitários e de uma janela de mensagens.
O menu e a barra de ferramentas permitem a criação, leitura e backup dos arquivos de projetos (*.pro).

  ## 3.2 - Janela de acesso aos utilitários

Os botões correspondem aos comandos:

| Abre Eeschema
| Abre Cvpcb.
| Abre Pcbnew.
| Abre Gerbview.

  ## 3.3 - Janela da árvore de projeto

| Um clique duplo sobre a linha executa o editor de esquemas, aqui abrindo osc.sch. Um clique duplo sobre a linha executa o editor de circuito impresso, aqui abrindo osc.brd.

  ## 3.4 - Barra de ferramentas:

| Criação do arquivo de configuração para um novo projeto. Se ele existe, o arquivo modelo kicad.pro do diretório kicad/winexe ou kicad/linux é copiado para o diretório de trabalho corrente.
| Abertura de um projeto existente.
| Salva o arquivo de configuração corrente.
| Cria um arquivo zipado do projeto (arquivos esquemáticos, bibliotecas, pcb, etc.)

Utilização Página 5