Cvpcb.

Conteúdo:

1 - Objetivo
2 - Características gerais
2.1 - Características
2.2 - Formato da netlist de entrada
2.3 - Netlist de saída
3 - Chamada ao Cvpcb
4 - Comandos do aplicativo CVPCB
4.1 - Tela principal
4.2 - Barra de ferramentas da tela principal
4.3 - Configuração do aplicativo CVPCB
  4.3.1 - Tela Geral
  4.3.2 - Formato do Netlist
  4.3.3 - Seleção das bibliotecas de módulos
  4.3.4 - Seleção dos arquivos de equivalência
4.4 - Seleção dos diretórios e extensões default
4.5 - Visualisação do módulo corrente
  4.5.1 - Visualização
  4.5.2 - Teclas de comando
  4.5.3 - Menu "PopUp"
  4.5.4 - Barra de ferramentas (Toolbar)
  4.5.5 - Visualização 3D
5 - Associação entre componentes e módulos
5.1 - Princípio
5.2 - Associação
5.3 - Modificação de uma associação já existente
6 - Arquivos de equivalência
6.1 - Objetivo
6.2 - Formato
7 - Arquivo de retro-anotação

  # 1 - Objetivo

CVPCB permite completar um arquivo netlist gerado por um aplicativo Esquemático, escrevendo para cada componente dessa netlist, o nome do módulo que o representará na placa de circuito impresso.
Em geral uma netlist não inclui indicações sobre esse módulo (isto é, o desenho físico do componente) que o aplicativo de circuito impresso (PCBNEW) deverá colocar sobre o desenho geral da placa a ser realizada.
Esta associação entre o componente e seu módulo correspondente se faz de forma interativa, e/ou de modo automático, se se dispõe de arquivos de equivalência, que se pode criar por conta própria, e que são em forma de tabelas de correspondência entre cada componente e seu módulo.
A lista de módulos disponíveis para o aplicativo de circuito impresso está contida em uma ou mais bibliotecas de MÓDULOS.
Este enfoque interativo é muito mais simples do que colocar diretamente no esquemático a indicação da associação, posto que o CVPCB, além das suas possibilidades de associações automáticas, permite visualizar a lista dos módulos disponíveis, e mostrá-los na tela.

  # 2 - Características gerais

    ## 2.1 - Características

Associação interativa dos componentes com os módulos ou associação automática por intermédio de arquivos de equivalência.
Geração (se necessário) de arquivos de retorno dessa associação em relação ao esquemático.

  ## 2.2 - Formato da netlist de entrada

- EESchema (sem referência aos módulos)..
- VIEW LOGIC WIRELIST.
- VIEW LOGIC NETLIST *(.NET+.PKG)

  ## 2.3 - Netlist de saída

Dois arquivos são gerados por Pcbnew:

- O arquivo Netliste completo (com referência aos módulos)

- Um arquivo auxiliar de associação de componentes (.CMP).

  # 3 - Chamada ao Cvpcb

A chamada se faz por cvpcb ( o arquivo será então selecionado dentro do aplicativo CVPCB, por um menu de acesso) ou cvpcb <nome_do_arquivo>, onde nome_do_arquivo corresponde ao nome do arquivo netlist a ser tratado, gerado pelo aplicativo Eeschema.
O nome do arquivo pode ser fornecido com ou sem extensão.
As extensões serão, se necessário, completadas por aquelas definidas na configuração do cvpcb.
Os dois arquivos gerados terão o mesmo nome (com uma extensão diferente).
A extensão padrão do arquivo a ser tratado é .net.
A extensão padrão do arquivo netlist gerado é .net, e substituirá o antigo .net.
A extensão padrão do arquivo de associação dos componentes aos módulos correspondentes, gerado igualmente por cvpcb, é .cmp.
Essas extensões padrão podem ser modificadas na configuração do aplicativo cvpcb.

  # 4 - Comandos do aplicativo CVPCB

    ## 4.1 - Tela principal

1. A janela Componentes (à esquerda) mostra a lista dos componentes presentes na netlist lida.

A janela Módulos (à direita) mostra a lista de módulos existentes nas bibliotecas lidas.

A janela Componentes pode estar vazia se nenhum arquivo foi carregado, e a janela Módulos pode estar vazia se nenhuma biblioteca de módulos foi encontrada.

  ## 4.2 - Barra de ferramentas da tela principal

Os diferentes comandos são:
  Seleção do arquivo Netlist a tratar.
  Criação do arquivo .CMP (lista das associações) e do arquivo .NET, Netlist modificada e completa.
  Abre o menu de configuração do CVPCB.
  Visualização do módulo corrente (o que está em destaque na janela de módulos).

  Associação automática componentes/módulos a partir dos arquivos de equivalência.
  A utilização deste comando supõe que se dispõe evidentemente desses arquivos.

  Mostra o componente anterior não associado a um módulo, até o primeiro.

  Mostra o próximo componente não associado a um módulo, até o último.

  Cancelamento total de todas as associações já efetuadas.

  Geração de um arquivo de retro-anotação dos módulos.

  Abre o arquivo de footprint (footprint.pdf).

    ## 4.3 - Configuração do aplicativo CVPCB

      ### 4.3.1 - Tela Geral

A chamada ao menu de configuração mostra a tela seguinte:

  ### 4.3.2 - Formato do Netlist

As opções são:
PcbNew:
  Completa o arquivo netlist gerado por Eeschema e gera também o arquivo .cmp.
ViewLogic Wirelist:
  Aceita o formato Viewlogic type ‘Wirelist' (extensão wir) e gera um arquivo netlist no formato PcbNew (e o arquivo .cmp)
ViewLogic Net & Pkg:
  Aceita o formato Viewlogic type netlist (.net) associado ao arquivo de componentes(.pkg) e gera um arquivo netlist no formato Pcbnew (e o arquivo .cmp).

  ### 4.3.3 - Seleção das bibliotecas de módulos

Selecione com o mouse um nome de arquivo.

- Deletar apaga o nome selecionado da lista.
- Adicionar adiciona um novo nome à lista, após o nome selecionado.
- Inserir adiciona um novo nome à lista, antes do nome selecionado.

Nota:
Toda modificação nesta lista afeta também o pcbnew.

  ### 4.3.4 - Seleção dos arquivos de equivalência

Selecione com o mouse um nome de arquivo.

- Deletar apaga o nome selecionado da lista.
- Adicionar adiciona um novo nome à lista, após o nome selecionado.

- Inserir adiciona um novo nome à lista, antes do nome selecionado.

  ## 4.4 - Seleção dos diretórios e extensões default

Dir Bibl.: é o diretório default de pesquisa dos arquivos de módulos (.mod) e dos arquivos de equivalência (.equ).
Se este campo é deixado vazio, o diretório utilizado será kicad/modules.

  ## 4.5 - Visualisação do módulo corrente

O comando de visualização () permite a visualização do módulo corrente, ou seja, aquele que aparece em destaque na janela de Módulos.
Pode-se visualizar os diferentes módulos apenas clicando no módulo desejado (na lista de módulos) enquanto esta janela esteja aberta.
Pode-se ainda visualizar a representação 3D desse módulo ( se ela foi criada e associada ao módulo).

  ### 4.5.1 - Visualização

Na parte de baixo da tela são mostradas as coordenadas do cursor:
  Coordenadas absolutas (X nnnn Y nnnn) relativas (dx nnnn dy nnnn)
As coordenadas relativas são zeradas pela barra de espaço.

  ### 4.5.2 - Teclas de comando

  F1 | Aumento (Zoom +)
  F2 | Redução (Zoom-)
  F3 | Recarrega a visualização (Refresh).
  <barra de espaço> : | Coordenadas relativas são colocadas em zero.

    ### 4.5.3 - Menu "PopUp"

Mostrado pelo botão direito do mouse:

  Selecionar Zoom: Seleção direta do zoom.

  Selecionar grade: Seleção direta do tamanho da grade.

    ### 4.5.4 - Barra de ferramentas (Toolbar)

| Acesso às opções de visualização
| Comandos de Zoom
| Visulização 3D

  ### 4.5.5 - Visualização 3D

  # 5 - Associação entre componentes e módulos

    ## 5.1 - Princípio

Na janela de módulos dê um clique duplo no nome do módulo que se quer associar ao componente cujo nome está em destaque na janela de componentes.
A lista de componentes pode ser percorrida:

- Automaticamente após uma associação.

- Voluntariamente pressionando-se os botões de componente anterior ou próximo (representado pelas setas à esquerda e à direita).

  ## 5.2 - Associação

Duplo-clique do botão esquerdo do mouse sobre o módulo desejado.

  ## 5.3 - Modificação de uma associação já existente

Faz-se como uma associação nova:
Duplo-clique do botão esquerdo do mouse sobre o novo módulo desejado.

  # 6 - Arquivos de equivalência

    ## 6.1 - Objetivo

Estes arquivos permitem a associação automática.
Fornecem o nome do módulo adequado em função do nome do componente.

  ## 6.2 - Formato

São contituídos de uma linha por componente.
Cada linha tem a seguinte estrutura:
  'nome do componente' 'nome do módulo'
Cada nome deve estar entre apóstrofes ('), e os 2 nomes separados por um ou mais espaços.
Exemplo:
Se o componente U3 é o chip 14011 e seu módulo é 14DIP300, a linha seria :

  '14011' '14DIP300'

  # 7 - Arquivo de retro-anotação

Tal arquivo pode ser utilizado para anotações a respeito de um esquema, mas não é utilizado pelo PCBNEW.
Ele é constituído de uma linha por componente, contendo o nome do módulo em função da sua referência. Pode ser útil para criar uma lista de materiais.
Exemplo :
Se o componente U3 foi associado ao módulo 14DIP300, a linha gerada é

  comp "U3" = module "14DIP300"

O arquivo criado tem por nome o nome do arquivo analisado por CVPCB, com a extensão .stf, e é salvo no mesmo diretório da netlist gerada.

Pág. 7 - 8