Conversor de Orcad a eeschema (probado solamente con ficheros Orcad SDT386)
liborcad2eeschema es el conversor de lass bibliotecas Orcad a las bibliotecas eeschema
Utilización:
1 descompilar el fichero biblioteca Orcad (es decir, convertirlo a ascii).
	Normalmente la biblioteca Orcad es algo del tipo fichero.lib y la forma descompilada es fichero.src
2 Ejecutar liborcad2eeschema.exe con los argumentos  <fichero.src> <libeeschema.lib>, es decir
	liborcad2eeschema.exe fichero.src libeeschema.lib
	
orc2eeschema.exe es el conversor del esquemático Orcad al esquemático eeschema
1 Crear un archivo biblioteca (con Orcad Libarch) (algo del tipo milibarch.src)
2 Convertir el esquemático Orcad a la forma .aex (forma de intercambio)
3 para cada fichero .aex ejecutar
	orc2eeschema.exe <fuente orcad> <salida eeschema> <milibarch> (sin extensiones en los ficheros)
4 - Añadir milibarch.lib a la lista de bibliotecas de eeschema (en primera posición)

5 - Las etiquetas globales deben ajustarse en eeschema.
